{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FAA-B / RZAG-NV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FAA71BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / RZAG71N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N2V1B","FAA100BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG100N7V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N2V1B","FAA71BUV1B / FAA71BUV1B / RZAG140N7V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.80","6.80 (1)","6.80 (1)","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50","9.50 (1)"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","6.58","6.43","6.43","6.58","8.57","6.42","6.42"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","362","370","370","362","388","518","518"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.80","6.80","6.80","6.80","9.50","9.50","9.50"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A++","A++","A+++","A++","A++"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","4.70","4.70","4.70","4.70","7.80","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.20","4.10","4.10","4.20","4.63","4.01","4.01"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A+","A+","A+","A++","A+","A+"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1,567","1,605","1,605","1,567","2,359","2,725","2,723"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.27","","","","","3.24"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","1,040","","","","","1,466"]
["","COP","","","3.42","","","","","3.17"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","","","","","A"]
["","","Chauffage","","B","","","","","D"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","7.50","7.50 (2)","7.50 (2)","7.50 (2)","10.8 (2)","10.80","10.8 (2)"]
["Remarques","","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","","","","","","9.50","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","","","","","","10.8","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","A+++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","9.50","13.4","13.4"]
["","SEER","","","","","","","","","","8.57","8.18","8.18"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","388","982","982"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","","","","7.80","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","4.63","4.52","4.52"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","","","","2359","2946","2946"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]