{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB","FCAHG100GVEB","FCAHG125GVEB","FCAHG140GVEB"]
["Niveau de pression sonore","Chauffage","Haut","dBA","36","44","45","45"]
["","","Moyen","dBA","33","39","40","41"]
["","","Bas","dBA","29","33","35","37"]
["","Rafraîchissement","Moyen","dBA","33","39","40","41"]
["","","Bas","dBA","29","33","35","37"]
["","","Haut","dBA","36","44","45","45"]
["Accessoires standard","Manuel d’utilisation","","","1","1","1","1"]
["","Manuel d'installation","","","1","1","1","1"]
["","Flexible d'évacuation","","","1","1","1","1"]
["","Bride pour flexible de vidange","","","1","1","1","1"]
["","Rondelle pour attache de suspension","","","8","8","8","8"]
["","Vis","","","4","4","4","4"]
["","Guide d'installation","","","1","1","1","1"]
["","Isolant pour raccord","","","2","2","2","2"]
["","Tampons d’étanchéité","","","4","4","4","4"]
["","Elément d'étanchéité d’évacuation","","","1","1","1","1"]
["","Attaches","","","1","1","1","1"]
["Systèmes de commande","Télécommande câblée","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Puissance frigorifique","Puissance totale","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Panneau décoratif 4","Dimensions","Profondeur","mm","50","50","50","50"]
["","","Largeur","mm","950","950","950","950"]
["","","Hauteur","mm","950","950","950","950"]
["","Modèle","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Couleur","","","BLANC PUR","BLANC PUR","BLANC PUR","BLANC PUR"]
["","Poids","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Niveau de puissance sonore","Rafraîchissement","","dBA","53","61","61","61"]
["","Chauffage","","dBA","53","61","61","61"]
["Dimensions","Unité","Largeur","mm","840","840","840","840"]
["","","Profondeur","mm","840","840","840","840"]
["","","Hauteur","mm","288","288","288","288"]
["Caisson","Matériau","","","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé","Tôle en acier galvanisé"]
["Poids","Unité","","kg","25","25","25","25"]
["Panneau décoratif","Poids","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Modèle","","","BYCQ140D7W1 - Blanc avec déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - Blanc avec déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - Blanc avec déflecteurs gris","BYCQ140D7W1 - Blanc avec déflecteurs gris"]
["","Dimensions","Hauteur","mm","50","50","50","50"]
["","","Profondeur","mm","950","950","950","950"]
["","","Largeur","mm","950","950","950","950"]
["","Couleur","","","BLANC PUR","BLANC PUR","BLANC PUR","BLANC PUR"]
["Puissance calorifique","Puissance totale","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Fréquence","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tension","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Remarques","","","","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore.","(1) - Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la puissance générée par une source sonore."]
["","","","","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés.","(2) - Le modèle BYCQ140D7W1W est doté de matériaux d'isolation blancs. Il est à noter que l'accumulation de saletés sur un matériau d'isolation blanc est bien visible. Il est par conséquent déconseillé d'installer le panneau décoratif BYCQ140D7W1W dans des environnements exposés à de fortes concentrations de saletés."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140D7W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140D7GW1 : panneau autonettoyant blanc pur.","(3) - BYCQ140D7W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140D7W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140D7GW1 : panneau autonettoyant blanc pur.","(3) - BYCQ140D7W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140D7W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140D7GW1 : panneau autonettoyant blanc pur.","(3) - BYCQ140D7W1 : panneau standard blanc pur à déflecteurs gris ; BYCQ140D7W1W : panneau standard blanc pur à déflecteurs blancs ; BYCQ140D7GW1 : panneau autonettoyant blanc pur."]
["","","","","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras.","(4) - Cette option est réservée exclusivement à une utilisation dans les lieux où circulent beaucoup de poussières fines (boutiques vestimentaires). Ne pas utiliser cette option dans les environnements humides et/ou gras."]