{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":6,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RQ125B8W1B","FDQ125C5VEB / RQ125B8W1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","12.2 (3)","12.2 (3)"]
["Efficacité nominale","EER","","","2.70","2.70"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","2,260","2,260"]
["","COP","","","3.30","3.30"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","D","D"]
["","","Chauffage","","C","C"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","14.5 (4)","14.5 (4)"]
["Remarques","","","","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum)."]
["","","","","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)"]
["","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19,0 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m"]
["","","","","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m","(4) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(5) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, respectivement EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys ≤ Zmax, respectivement valeur SSC ≥ valeur SSC minimale.","(5) - Conformément à la norme EN/CEI 61000-3-11, respectivement EN/CEI 61000-3-12, il peut s'avérer nécessaire de prendre contact avec l'opérateur du réseau de distribution d'électricité afin de s'assurer que l'équipement est connecté uniquement à une alimentation avec valeur Zsys ≤ Zmax, respectivement valeur SSC ≥ valeur SSC minimale."]
["","","","","(6) - Norme technique européenne/internationale qui fixe les limites des changeurs de tension, des fluctuations et du papillotement de tension dans les systèmes publics d’alimentation à basse tension pour l’équipement ayant un courant nominal ≤ 75A.","(6) - Norme technique européenne/internationale qui fixe les limites des changeurs de tension, des fluctuations et du papillotement de tension dans les systèmes publics d’alimentation à basse tension pour l’équipement ayant un courant nominal ≤ 75A."]
["","","","","(7) - Impédance du système","(7) - Impédance du système"]
["","","","","(8) - Équipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase","(8) - Équipement conforme à la norme EN/CEI 61000-3-12 : Norme technique internationale/européenne définissant les limites de courants harmoniques générés par les équipements connectés au système basse tension public avec un courant d'entrée > 16 A et ≤ 75 A par phase"]
["","","","","(9) - Court-circuit à l'alimentation","(9) - Court-circuit à l'alimentation"]
["","","","","(10) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(10) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]