{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":17,"n_cols":6,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHQ-C / RR-BV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHQ71CAVEB / RR71B8V3B","FHQ100CAVEB / RR100B8V3B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","7.1 (3)","9.8 (3)"]
["Raccordements de tuyauterie","Liquide","DE","mm","9.52","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","15.9","15.9"]
["","Évacuation","DE","mm","26","26"]
["Efficacité nominale","EER","","","2.63","2.61"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","1,350","1,875"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","D","D"]
["Remarques","","","","(1) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(1) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)"]
["","","","","(2) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(2) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum)."]
["","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5m ; dénivelé : 0m"]
["","","","","(4) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(4) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]