{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":16,"n_cols":17,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / 2MXM-M9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM20M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM25M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM25M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM35M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM35M2V1B / FTXM50M2V1B / 2MXM50M2V1B9","FTXM42M2V1B / FTXM42M2V1B / 2MXM50M2V1B9"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","5.0","5.0","5.0","4.0","4.5","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0","5.0"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","615","624","616","471","535","619","609","612","606","609","604","599","601"]
["","EER","","","4.07","4.01","4.06","4.25","4.21","4.04","4.11","4.09","4.13","4.11","4.14","4.18","4.16"]
["","COP","","","4.13","4.08","4.05","4.09","4.10","4.12","4.15","4.03","3.98","4.01","4.00","3.94","3.98"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","5.60"]
["","Min.","","kW","5.60","","5.60","5.20","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: temp.intérieure:27°CBS,19°CBH; temp.extérieure:35°CBS; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant:5m, dénivellation:0m. Données pour des séries d'efficacité standard. Utilisation des tolérances Eurovent2015."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]