{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 3MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 3MXM40N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM52N2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 3MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 3MXM68N2V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","4.00","5.0","6.8","6.7"]
["Rafraîchissement de l'air ambiant","SEER","","","","8.59","8.02","7.99"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","204","297","294"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","5.00","6.80","6.70"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","A+++","A++","A++"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","","4.80","4.80","4.30"]
["","SCOP/A","","","","4.38","4.00","3.86"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","","A+","A+","A"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","1,533","1,680","1,559"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","420","515","723","751"]
["","EER","","","4.76","4.85","4.70","4.46"]
["","COP","","","4.73","4.45","3.81","3.95"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","4.60","6.80","8.60","8.30"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","","","6.5","6.8","6.8"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","","","8.20","8.60","8.60"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","","","4.01","3.85","4.28"]
["","COP","","","","","","","4.49","4.38","3.82"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","","810","883","794"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","","","","","A","A","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","A++","A++","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","6.50","6.80","6.80"]
["","SEER","","","","","","","7.76","7.71","7.78"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","294","309","306"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","","A+","A+","A"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","","5.30","5.30","4.50"]
["","SCOP/A","","","","","","","4.09","4.10","3.90"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","","","4.21","4.22","3.55"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","","1814","1807","1612"]