{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":14,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / 4MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM50N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM25N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM25N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM68N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM25N2V1B / FTXM35N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM60N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM35N2V1B / FTXM42N2V1B / 4MXM80N2V1B","FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / FTXM20N2V1B / 4MXM80N2V1B"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","6.5","6.8","6.8","","","8.20","7.40","7.40","7.70"]
["Rafraîchissement des locaux","SEER","","","7.76","7.78","8.02","","","8.07","8.19","7.38","7.40"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","294","306","297","","","356","317","351","365"]
["","Puissance","Pdesign","kW","6.50","6.80","6.80","","","8.20","7.40","7.40","7.70"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A++","A++","A++","","","A++","A++","A++","A++"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Puissance","Pdesign","kW","5.30","4.50","4.80","","","5.37","5.37","4.27","4.27"]
["","SCOP/A","","","4.09","3.90","4.00","","","3.93","3.95","4.05","4.05"]
["","Classe d’efficacité énergétique","","","A+","A","A+","","","A","A","A+","A+"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","1,814","1,612","1,680","","","1,913","1,902","1,474","1,475"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","810","794","723","","","895","749","803","841"]
["","EER","","","4.01","4.28","4.70","","","4.58","4.94","4.61","4.58"]
["","COP","","","4.49","3.82","3.81","","","3.91","3.90","3.85","3.35"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A","","","A","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A","","","A","A","A","C"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","8.20","8.60","8.60","","","9.40","9.30","9.30","9.00"]
["Remarques","","","","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(1) - Les puissances frigorifiques nom. sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 27°CBS, 19°CBH; température extérieure: 35°CBS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant: 5m, dénivellation: 0m."]
["","","","","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(2) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes: température intérieure: 20°CBS; température extérieure: 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5m, dénivelé: 0m."]
["","","","","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement","(3) - Voir le schéma séparé pour la plage de fonctionnement"]
["","","","","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(4) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","","","","6.8","6.7","","","","","7.40"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","","","","8.60","8.30","","","","","9.60"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","","3.85","4.46","","","","","4.57"]
["","COP","","","","","","4.38","3.95","","","","","4.97"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","883","751","","","","","810"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","A","A","","","","","A"]
["","","Chauffage","","","","","A","A","","","","","A"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","A++","A++","","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","6.80","6.70","","","","","7.40"]
["","SEER","","","","","","7.71","7.99","","","","","8.32"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","309","294","","","","","311"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","A+","A","","","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","5.30","4.30","","","","","6.23"]
["","SCOP/A","","","","","","4.10","3.86","","","","","4.55"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","","4.22","3.41","","","","","4.86"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","1807","1559","","","","","1915"]