{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-N / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM42N2V1B / RXM42N2V1B","FTXM50N2V1B / RXM50N2V1B","FTXM60N2V1B / RXM60N2V1B","FTXM71N2V1B / RXM71N2V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","1.70","1.70","1.90"]
["","Max.","","kW","5.00","5.30","6.70"]
["","Nom.","","kW","4.20","5.00","6.00"]
["Efficacité nominale","EER","","","3.75","3.68","3.39"]
["","COP","","","4.12","4.00","3.61"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","A","A","A"]
["","","Chauffage","","A","A","A"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","5.40","5.80","7.00"]
["","Min.","","kW","1.70","1.70","1.70"]
["","Max.","","kW","6.00","6.50","8.00"]
["Remarques","","","","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé.","(1) - Pour les données électriques, se reporter au schéma séparé."]
["","","","","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m.","(2) - Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; température extérieure : 35°C BS ; longueur équivalente de tuyauterie de réfrigérant : 5 m, dénivellation : 0 m."]
["","","","","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m.","(3) - Les puissances calorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure : 20°CBS ; température extérieure : 7°CBS, 6°CBH, longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5m, dénivelé : 0 m."]
["Unité extérieure","","","","","","","RXM71N2V1B"]
["Puissance frigorifique","Min.","","kW","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","7.10"]
["","Max.","","kW","","","","8.50"]
["Puissance calorifique","Puissance calorifique-=-Min.-=-kW","","kW","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","8.20"]
["","Max.","","kW","","","","10.20"]
["Efficacité nominale","EER","","","","","","3.03"]
["","COP","","","","","","3.19"]
["","Consommation énergétique annuelle","","kWh","","","","1172"]
["","Directive sur l'étiquetage énergétique","Rafraîchissement","","","","","B"]
["","","Chauffage","","","","","D"]
["Rafraîchissement des locaux","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","A++"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","7.10"]
["","SEER","","","","","","6.20"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","401"]
["Chauffage des locaux (climat tempéré)","Classe d’efficacité énergétique","","","","","","A+"]
["","Puissance","Pdesign","kW","","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","","4.10"]
["","Pdh Puissance calorifique à -10°","","kW","","","","5.01"]
["","Consommation d’énergie annuelle","","kWh/a","","","","2115"]
["Classe d'efficacité énergétique","","","","","","","A+++ ~ D"]