{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTY-HL / RY-HL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTY18HEVLK / RY18HEVLK","FTY24HEVLK / RY24HEVLK","FTY30HEVLK / RY30HEVLK"]
["Puissance frigorifique","Nom.","","kW","5.45 (3), 4.70 (5)","6.25 (3), 5.37 (5)","8.01 (3), 7.10 (5)"]
["Raccords de tuyauterie","Liquide","DE","mm","6.35","6.35","9.52"]
["","Gaz","DE","mm","12.7","15.9","15.9"]
["Efficacité nominale","Consommation énergétique annuelle","","kWh","2,725","3,125","4,005"]
["","EER","","","2.42, 8.25 (8), 1.79, 6.12 (8)","2.53 (1), 8.64 (8), 1.94, 6.62 (8)","2.43, 8.29 (8), 1.86, 6.35 (8)"]
["","COP","","","3.03, 10.34 (8)","2.82, 9.62 (8)","2.78, 9.49 (8)"]
["Puissance calorifique","Nom.","","kW","6.45","6.83","8.96"]
["Remarques","","","","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).","(1) - Étiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum)."]
["","","","","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)","(2) - Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales)"]
["","","","","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,5 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5 m (horizontale) ; Norme : T1","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,5 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5 m (horizontale) ; Norme : T1","(3) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,5 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5 m (horizontale) ; Norme : T1"]
["","","","","(4) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,5 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5 m (horizontale) ; Norme : T1, Btu/h","(4) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,5 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5 m (horizontale) ; Norme : T1, Btu/h","(4) - Rafraîchissement : temp. intérieure  27 °CBS, 19,5 °CBH ; temp. extérieure 35 °CBS ; longueur équivalente de tuyauterie : 5 m (horizontale) ; Norme : T1, Btu/h"]
["","","","","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure  29 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 46 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m (horizontale) ; Norme SASO - T3","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure  29 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 46 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m (horizontale) ; Norme SASO - T3","(5) - Rafraîchissement : temp. intérieure  29 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 46 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m (horizontale) ; Norme SASO - T3"]
["","","","","(6) - Rafraîchissement : temp. intérieure  29 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 46 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m (horizontale) ; Norme SASO - T3, Btu/h","(6) - Rafraîchissement : temp. intérieure  29 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 46 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m (horizontale) ; Norme SASO - T3, Btu/h","(6) - Rafraîchissement : temp. intérieure  29 °CBS,19 °CBH ; temp. extérieure 46 °CBS, 24 °CBH ; longueur équivalente de tuyauterie : 7,5 m (horizontale) ; Norme SASO - T3, Btu/h"]
["","","","","(7) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(7) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)","(7) - Chauffage : temp. intérieure  20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; tuyauterie équivalente de réfrigérant : 5m (horizontale)"]
["","","","","(8) - Btu/W","(8) - Btu/W","(8) - Btu/W"]
["","","","","(9) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(9) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°","(9) - Efficacité nominale : rafraîchissement à charge nominale 35°/27°, chauffage à charge nominale 7°/20°"]